|main
LED[0] <= <GND>
LED[1] <= <GND>
LED[2] <= <GND>
LED[3] <= <GND>
LED[4] <= <GND>
LED[5] <= <GND>
LED[6] <= <GND>
LED[7] <= <GND>
LED[8] <= <GND>
LED[9] <= <GND>
clk => RisingEdge:inst3.clk
clk => REG2_CL_INC_DEC:inst4.clk
clk => REG3_CL_INC_SL:inst5.clk
clk => REG1_CL_INC_DEC_SL:inst7.clk
BTN[0] => ~NO_FANOUT~
BTN[1] => ~NO_FANOUT~
BTN[2] => ~NO_FANOUT~
SW[0] => ~NO_FANOUT~
SW[1] => ~NO_FANOUT~
SW[2] => ~NO_FANOUT~
SW[3] => ~NO_FANOUT~
SW[4] => ~NO_FANOUT~
SW[5] => ~NO_FANOUT~
SW[6] => ~NO_FANOUT~
SW[7] => ~NO_FANOUT~
SW[8] => ~NO_FANOUT~
SW[9] => ~NO_FANOUT~


|main|CMP1:inst
G <= <GND>
E <= <GND>
L <= <GND>
A => ~NO_FANOUT~
B => ~NO_FANOUT~
Gprev => ~NO_FANOUT~
Eprev => ~NO_FANOUT~
Lprev => ~NO_FANOUT~


|main|CMP2:inst1
G <= <GND>
E <= <GND>
L <= <GND>
A[0] => ~NO_FANOUT~
A[1] => ~NO_FANOUT~
B[0] => ~NO_FANOUT~
B[1] => ~NO_FANOUT~


|main|DEC2:inst2
D0 <= <GND>
D1 <= <GND>
D2 <= <GND>
D3 <= <GND>
X1 => ~NO_FANOUT~
X0 => ~NO_FANOUT~
EN => ~NO_FANOUT~


|main|RisingEdge:inst3
y <= <GND>
x => ~NO_FANOUT~
clk => ~NO_FANOUT~


|main|REG2_CL_INC_DEC:inst4
Q[0] <= <GND>
Q[1] <= <GND>
CL => ~NO_FANOUT~
INC => ~NO_FANOUT~
DEC => ~NO_FANOUT~
clk => ~NO_FANOUT~


|main|REG3_CL_INC_SL:inst5
Ci1 <= <GND>
Q[0] <= <GND>
Q[1] <= <GND>
Q[2] <= <GND>
CL => ~NO_FANOUT~
INC => ~NO_FANOUT~
clk => ~NO_FANOUT~
SL => ~NO_FANOUT~
IL => ~NO_FANOUT~
Ci => ~NO_FANOUT~


|main|REG1_CL_INC_DEC_SL:inst7
Qi <= <GND>
Ci1 <= <GND>
Ei1 <= <GND>
CL => ~NO_FANOUT~
INC => ~NO_FANOUT~
Ci => ~NO_FANOUT~
DEC => ~NO_FANOUT~
Ei => ~NO_FANOUT~
SL => ~NO_FANOUT~
IL => ~NO_FANOUT~
clk => ~NO_FANOUT~


